Manual para instalação do programa IxV

Conectar os módulos da national instruments NI 9211/9215/9227 (conectado ao cDAQ 9178) no devido computador e esperar os drivers instalarem automaticamente;

Entrar no Google drive do [solarcellixv@gmail.com](mailto:solarcellixv@gmail.com);

Entrar na pasta yan/backup de instalação ixv;

Baixar e instalar os drivers: NI VISA, NI DAQmx runtime.

Obs: Caso os drivers estejam desatualizados ou não funcionando corretamente, pode baixar diretamente do site, nos links abaixo, basta escolher a versão mais atualizada e compatível:

NI VISA: <http://www.ni.com/download/ni-visa-17.0/6646/en/>

NI DAQmx runtime: <http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/bot/no/ap/tech/lang/pt/pg/1/sn/catnav:du/q/ni%20daqmx%20runtime/>